DEVIS TRAVAUX

PLOMBERIE SANITAIRE

CHAUFFAGE

**CLIENTS**

**Février 2019**

## Objet des travaux : création de salle de bain et remplacement de la chaudière

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Référence** | **Désignation des travaux de plomberie** | **P.U HT** | **Qté** | **TVA** | **Montant HT** |
| **PAR-4**  **PAR-4**  **PAR-10** | **Création de colonne montante depuis la cave pour alimentation des eaux usées pour la futur cuisine, et le lave-vaiselle,on remonte dans le coin droit de la cuisine, percement du plafond pour passage dans le couloir du r+1( réalisation de caisson non prévu dans ce devis),distribution des salles d'eau du r+2 par le plafond (Création de faux-plafond non prévu dans ce devis)**  **Création de colonne montante depuis la cave pour alimentation des eaux usées pour les futurs salle de bain de l étage passage par soit la salle de baby- foot soit le chambre du rdc (Création de coffrage non prévu dans ce devis), percement du plafond pour passage dans le plafond de la verrière et percement du mur de la chambre R+1 pour**  **passage canalisation en plinthe ( cache tuyau non prévu dans ce devis)**  **distribution en pvc nf pour 5 douche, 5 lavabo, une cuisine et deux wc**  **Création d alimentation eau froide et eau chaude pour l'ensemble des douches et des lavabos, de l' évier de cuisine, du lave-vaisselle, des 1 WC et de la machine à laver**  **Pose de robifix pour les douches**  **Remise en état des canalisations dans la cave, pas de séparation des réseaux d'eau**  **Modification des eaux usées pour la douche, le lavabo, le wc**  **Démontage des canalisations eaux froide, eaux chaudes, du système de chauffage centrale, des radiateurs, de la chaudière**  **vidange installation**  **Démontage de canalisations gaz en partie** | **2 100,00 €**  **2 000,00 €**  **400,00 €** | **1,00**  **1,00**  **1,00** | **10.00%**  **10.00%**  **5.50%** | **2 100,00 €**  **2 000,00 €**  **400,00 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Référence** | **Désignation des travaux de plomberie** | **P.U HT** | **Qté** | **TVA** | **Montant HT** |
| **PAR-10**  **PAR-9**  **PAR-3 PAR-9**  **PAR-11** | **Redistribution des radiateurs par tube multicouche de diamètre approprié, pose et raccordement de radiateur acier équipé de tête thermostatique.**  **pose de chaudière dans la cour intérieure (pour une diminution de la consommation de cette dernière prévoir un placard fermer non compris dans ce devis)**  **création de fumisterie spécifique verticale pour la chaudière réalisation du percement et de l'étanchéité de la tôle ondulé**  **raccordement au gaz, certificat de conformité**  **Fourniture de chaudière De Dietrich AMC 35 HR130 3843.00€**  **Fourniture de sonde ecs ad212 54.00€**  **Fourniture adaptateur air/fumees D80/125 58.00€ Fourniture Terminal verticale noir 146.10€ Fourniture de longeur droite 64.20€**  **Fourniture de 2 coudes a 45° 104.80€ Fourniture de preparateur BLc 300L 1711.92€**  **fourniture de huit radiateurs acier équipées de tête thermostatique 2800.00€**  **materiel de plomberie et sanitaire tube raccord et pvc**  **matériel de chauffage tube raccord**  **mise en décharge** | **3 440,00 €**  **8 789,02 €**  **950,00 €**  **750,00 €**    **148,29 €** | **1,00**  **1,00**  **1,00**  **1,00**  **1,00** | **5.50%**  **5.50%**  **10.00%**  **5.50%**  **10.00%** | **3 440,00 €**  **8 789,02 €**  **950,00 €**  **750,00 €**  **148,29 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Total HT** | **18 577,31 €** |
| **Remise sur 4.20%** | **- 780,25 €** |
| **Total HT après remise** | **17 797,06 €** |
| **TVA à 10.00%** | **498,00 €** |
| **TVA à 5.50%** | **704,94 €** |
| **Net à payer** | **19 000,00 €** |